Преодоление водных преград на улицах

Audi A6 Указания для водителя Движение и окружающая среда
Во избежание повреждений автомобиля при движении, например, по затопленным дорогам учитывать следующее:

- уровень воды может доходить максимально до нижнего края кузова;
- двигаться со скоростью, не превышающей скорость пешехода.

ВНИМАНИЕ!
После движения по воде, грязи, жидкой грязи и т. д. действие тормозов вследствие влажных тормозных дисков и накладок может восстанавливаться с запаздыванием. Для полного восстановления тормозного действия просушить тормоза аккуратным подтормаживанием.
Осторожно!

- При преодолении водных преград можно существенно повредить компоненты автомобиля, например, двигатель, коробку передач, ходовую часть или электрику.
- При преодолении водных преград всегда отключать систему «Start/Stop» Ссылка.

Примечание

- Необходимо предварительно определить глубину водной преграды.
- При преодолении водных преград ни в коем случае не останавливаться, не двигаться задним ходом и не выключать двигатель.
- Учитывать, что при движении встречного транспорта образуются волны, из-за которых может быть превышен допустимый уровень воды для автомобиля.
- Избегать движения по соленой воде (опасность коррозии).