Крепление детских сидений с системой «ISOFIX» и «Top Tether»

Audi A6 Безопасность Безопасное движение Крепление детских сидений

  Илл.1 Спинка сиденья сзади: точки крепления «Top Tether»

  Илл.2 Заднее сиденье: крепление детского сиденья с помощью системы «ISOFIX»

Относится к автомобилям: с креплениями «Top Tether»
Потянуть подголовник, расположенный за детским сиденьем, вверх.
В крепления «ISOFIX» вставить стопорные рычаги детского сиденья так, чтобы они зафиксировались с характерным щелчком Илл.2.
Проверить правильность фиксации обоих стопорных рычагов, потянув их возле детского сиденья.
Пропустить верхний ремень детского сиденья под подголовником или с двух сторон рядом с подголовником назад (в зависимости от конструкции детского сиденья).
Закрепить ремень в точке крепления «Top Tether» Илл.1.
Жестко натянуть ремень, чтобы детское сиденье прилегало к спинке автомобильного сиденья.
Соблюдать предписания по монтажу от изготовителя детского сиденья.
ВНИМАНИЕ!

- Точки крепления в автомобиле предназначены только для детских сидений «ISOFIX» и «Top Tether». Поэтому ни в коем случае не допускается использование данных креплений для фиксации других детских сидений, ремней или предметов – опасность для жизни!
- На креплениях «Top Tether» можно закреплять только по одному детскому сиденью.