Позиционирование автомобиля

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи управления рулевым колесом при парковке

  Илл.1 Дисплей: обнаружено свободное для парковки место, проехать вперед по указанию

  Илл.2 Дисплей: указание для включения передачи заднего хода

Относится к автомобилям: с системой помощи управления рулевым колесом при парковке
Стрелки на дисплее указывают нужное направление движения.
Описание параллельной парковки. Выполнять перпендикулярную парковку аналогичным образом. Если система помощи управления рулевым колесом при парковке распознает свободное стояночное место, появляется индикация Илл.1.
Продолжать движение вперед, пока индикация не переключится Илл.2.
Если свободное место подходит для парковки, и автомобиль находится в правильном положении, выполнить парковку задним ходом Ссылка.
Примечание

- Если свободные стояночные места расположены одновременно с двух сторон проезжей части (например, на улице с односторонним движением), то посредством рукоятки управления указателями поворота можно выбрать сторону, с которой будет работать система помощи управления рулевым колесом при парковке.
- Парковка выполняется наилучшим образом, если остановить автомобиль параллельно другим припаркованным автомобилям или краю проезжей части.