Блокировка рычага переключения передач

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®

  Илл.1 Блокировка рычага переключения передач

Относится к автомобилям: с «multitronic»
Блокировка рычага переключения передач предотвращает неосмотрительное включение передачи и, тем самым, самопроизвольное движение автомобиля.
Отмена блокировки рычага переключения передач осуществляется следующим образом.
Включить зажигание.
Нажать педаль тормоза и одновременно удерживать нажатой кнопку блокировки.
Автоматическая блокировка рычага переключения передач
При включенном зажигании рычаг переключения передач блокируется в положении «Р» и «N». Для перемещения его из этих положений нажать педаль тормоза. В качестве напоминания водителю при нахождении рычага переключения передач в положениях «Р» и «N» на дисплее приборной панели появляется следующее указание для водителя:
When stationary apply footbrake while selecting gear (при выборе передачи при неподвижном автомобиле нажать педаль тормоза)
Рычаг переключения передач блокируется только на неподвижном автомобиле, а также при скорости до 5 км/ч. При скорости примерно от 5 км/ч и выше происходит автоматическая отмена блокировки рычага управления, находящегося в положении «N».
При быстром (без пауз) переводе рычага переключения передач через положение «N» (например, из положения «R» в положение «D/S») рычаг переключения передач не блокируется. Это дает, например, возможность раскачивания застрявшего автомобиля. Если рычаг переключения передач при отпущенной педали тормоза находится более 1 секунды в положении «N», то он блокируется.
Кнопка блокировки
Кнопка блокировки рычага переключения передач препятствует самопроизвольному переводу рычага в некоторые положения. Рычаг переключения передач деблокируется нажатием данной кнопки. На изображении цветом выделены положения, в которых необходимо нажимать кнопку блокировки Илл.1.