Крепление детских сидений при помощи ремня безопасности

Audi A6 Безопасность Безопасное движение Крепление детских сидений
Детские сиденья с отметкой universal (универсальные) на оранжевом ярлыке можно крепить ремнями безопасности к сиденьям автомобиля, отмеченными в таблице буквой u 1).
Посадочные места, обозначенные в таблице буквой B, подходят только для рекомендованных руководством по эксплуатации детских сидений Audi, начиная с Ссылка.

Весовая группа | Сиденье переднего пассажира | Задние сиденья
--- | --- | ---
Стандартное сиденье | Многопрофильное сиденье*
Группа 0 до 10 кг | u | B | u
Группа 0+ до 13 кг | u | B | u
Группа 1 от 9 до 18 кг | u | B | u
Группа 2 от 15 до 25 кг | u | B | u
Группа 3 от 22 до 36 кг | u | B | u

Чтобы достичь наиболее эффективного положения лент ремней безопасности, при установке детского сиденья на сиденье переднего пассажира его спинку необходимо отвести по возможности вперед и отрегулировать в соответствии с детским сиденьем. Кроме того, сиденье необходимо поднять до конца вверх.
При установке детского сиденья на сиденье переднего пассажира спиной по ходу движения необходимо отключить* подушку безопасности со стороны переднего пассажира.
ВНИМАНИЕ!
Во время движения дети всегда должны пользоваться соответствующими их росту, весу и возрасту системами укладки и натяжения ремней.

- При включенной подушке переднего пассажира ни в коем случае не допускается установка детского сиденья на сиденье переднего пассажира, когда ребенок располагается спиной по ходу движения – опасность для жизни! В тех исключительных случаях, когда ребенка необходимо посадить на сиденье переднего пассажира, следует отключить подушку безопасности переднего пассажира* Ссылка.
- Внимательно прочесть и учитывать инструкции и предупредительные указания по использованию детских сидений ВНИМАНИЕ!, а также предписания по монтажу от изготовителя детского сиденья.

1) Согласно директиве ЕС 77/541