Запирающиеся колесные болты

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса

  Илл.1 Запирающийся болт колеса с колпачком и адаптером

Относится к автомобилям: с запирающимися колесными болтами
Для поворачивания запирающихся колесных болтов требуется специальный адаптер.
Снять декоративный колпак* Ссылка или защитный колпачок* Илл.1 -2- входящим в комплект инструмента пластмассовым зажимом*.
Вставить адаптер -3- до упора в запирающийся болт колеса -1-.
Установить баллонный ключ до упора на адаптер -3-.
Ослабить/затянуть болт колеса Ссылка.
Для снятия колпачка* -2- надвинуть пластмассовый зажим* на колпачок. При этом внутренние фиксаторы зажима должны защелкнуться в бурте колпачка.
Рекомендуется всегда возить в автомобиле адаптер для запирающегося колесного болта. Хранить адаптер вместе с комплектом инструмента.
На торце адаптера выгравирован номер кода блокировки колесного болта. На предприятии Audi на основании данного номера кода при необходимости можно изготовить дубликат.
Примечание
Записать номер кода блокировки колесного болта и хранить в надежном месте (не в автомобиле).