Описание

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи при парковке «plus»
Система помощи при парковке «plus» оказывает водителю поддержку при парковке посредством звукового сигнала и изображения на экране.
В переднем и заднем бамперах расположены сенсоры. При распознании ими препятствия водитель получает звуковой и оптический сигналы. Сенсоры начинают срабатывать при обнаружении препятствия на расстоянии примерно:

Cпереди | Сбоку | 0,90 м
По центру | 1,20 м
Сзади | Сбоку | 0,60 м
По центру | 1,60 м

Чем ближе препятствие, тем короче паузы между звуковыми сигналами. Продолжительный сигнал звучит, когда расстояние до препятствия менее 0,30 м. Дальнейшее движение передним или задним ходом запрещено!
Если расстояние до препятствия не изменяется, громкость звуковых сигналов спустя примерно 4 секунды начинает постепенно снижаться (не относится к диапазону непрерывного звукового сигнала).