A6 3.0 TDI front, 6 цилиндров (150 кВт)

Audi A6 Технические характеристики Технические характеристики Дизельные двигатели

Мощность | 150 кВт при 3750-4500 об/мин
Максимальный крутящий момент | 400 Нм при 1250-3500 об/мин
Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 8 л
Максимальная скорость | км/ч |  |  |  | 240
Время разгона 0–100 км/ч | сек. |  |  |  | 7,2
Собственная масса | кг |  |  |  | 1720
Допустимая полная масса | кг |  |  |  | 2225
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг |  |  |  | 1210
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг |  |  |  | 1150
Бестормозной прицеп3) | кг |  |  |  | 750
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг |  |  |  | 1900
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 1800
Масса автопоезда3) при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 4105

Сноски Ссылка