Короткие сообщения (SMS)

Audi MMI Коммуникация Пользование телефоном Другие настройки автомобильного телефона

  Илл.1 Настройки телефона

Относится к автомобилям: с автомобильным телефоном, телефонной трубкой или мобильным телефоном с профилем «SIM Access»
Выбрать: функциональную клавишу TEL > клавишу управления SMS.
В случае если на SIM-карте имеется достаточно памяти, то принятое SMS сохраняется в памяти и может отображаться на дисплее.
На дисплей MMI выводятся SMS, введенные в память SIM-карты. Сохранение SMS в памяти мобильного телефона или на SIM-карте зависит от мобильного телефона. Если SMS были сохранены в мобильном телефоне, они не отображаются на дисплее MMI.
Символ в виде конверта -6- Илл.1 в строке режимов работы указывает на непрочитанное SMS. Прочитанные SMS отображаются вместе с датой и временем отправления, а также телефонным номером/именем отправителя.
Вход
Появляется перечень полученных SMS.
Выход
Появляется перечень сохраненных и отправленных SMS.
Шаблоны
Здесь содержатся текстовые шаблоны для отправления SMS.
Удаление SMS

- Удалить входящие – удаляются все SMS в разделе Вход.
- Удалить исходящие – удаляются все SMS в разделе Выход.
- Удалить все SMS – удаление с SIM-карты всех SMS.

Опции
Если SMS открыто для чтения, то посредством Опции возможны следующие функции:

- удалить – удалить открытое SMS;
- вызвать – телефонный вызов отправителя SMS;
- ответить – ответить на открытое SMS можно шаблоном;
- переадресовать – переслать SMS на другой телефонный номер;
- выделить номер - выделение телефонного номера, содержащегося в открытой SMS, и набор этого номера нажатием кнопки управления;
- сохранить контакт - сохранение в адресной книге контактов, принятых в формате vCard.

Примечание

- Если для принятия поступающих SMS недостаточно памяти, то в статусной строке дисплея MMI отображается перечеркнутый символ конверта. Для принятия поступающих SMS необходимо удалить SMS с SIM-карты.
- SMS можно писать и отправлять при помощи телефонной трубки* Ссылка.