Рукоятка управления указателями поворота и дальним светом

Audi A6 Управление Свет и видимость Наружное освещение

  Илл.1 Рукоятка управления указателями поворота и дальним светом

Рукояткой управления включаются/выключаются не только указатели поворота, но и фары дальнего света, парковочные огни и световой сигнал.
Указатели поворота и стояночные огни
Если рукоятка управления переводится в соответствующее положение при включенном зажигании, происходит мигание. При выключенном зажигании включаются парковочные огни.
-1- – указатель поворота/стояночный огонь справа.
-2- – указатель поворота/стояночный огонь слева.
Если рукоятка только нажимается, происходит трехкратное мигание (функция комфортного мигания).
Дальний свет и прерывистый световой сигнал
Перевести рукоятку в соответствующее положение:
-3- – дальний свет включен (автомобили со вспомогательным устройством включения дальнего света* Ссылка, автомобили со скользящей регулировкой угла наклона фар* Ссылка).
-4- – дальний свет выключен или прерывистый световой сигнал.
На приборной панели горит контрольная лампочка .
ВНИМАНИЕ!
Дальний свет фар сильно ослепляет других водителей – опасность аварии! Включать фары дальнего света и световой сигнал только когда исключена вероятность ослепления других водителей.
Примечание
Если при включенном парковочном огне открывается дверь, то раздается зуммер.