Включение и выключение

Audi MMI Голосовой ввод Речевая диалоговая система Общие сведения об управлении

  Илл.1 Речевая клавиша и правый валик меню

  Илл.2 Индикация команд на дисплее MMI

Включение/выключение речевой диалоговой системы осуществляется на многофункциональном рулевом колесе.
Условие: включены зажигание и MMI Ссылка, не осуществляется управление кондиционером, не ведется телефонный разговор и не включена система помощи при парковке.
Для включения речевой диалоговой системы коротко нажать речевую клавишу -1- Илл.1 на многофункциональном рулевом колесе. Сигнал ввода пип указывает на то, что речевая диалоговая система готова к работе. На дисплее MMI появляется символ статуса -1- Илл.2 и индикация команд -2- с выбором возможных команд. Происходит отключение звука включенного аудио-/видеоисточника.
Произнести актуальную команду.
Для выключения речевой диалоговой системы произнести команду ОТМЕНА.
Удерживать речевую клавишу нажатой до воспроизведения речевой инструкции Отмена.
Существует возможность сократить речевую инструкцию, нажав речевую клавишу и произнеся новую команду.
Примечание

- Во время диалога речевые инструкции системы навигации и сообщения о дорожной ситуации не транслируются
- Речевую диалоговую систему можно также отключить нажатием любой кнопки терминала MMI на центральной консоли .
- При входящем телефонном вызове диалог прерывается, его можно продолжить, отклонив вызов. Если вызов принимается, происходит прерывание диалога.