A6 3.0 TDI quattro, 6 цилиндров (180 кВт)

Audi A6 Технические характеристики Технические характеристики Дизельные двигатели

Мощность | 180 кВт при 4000-4500 об/мин
Максимальный крутящий момент | 500 Нм при 1400-3250 об/мин
Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 8 л
Максимальная скорость | км/ч |  |  |  | 2502)
Время разгона 0–100 км/ч | сек. |  |  |  | 6,1
Собственная масса | кг |  |  |  | 1795
Допустимая полная масса | кг |  |  |  | 2330
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг |  |  |  | 1240
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг |  |  |  | 1240
Бестормозной прицеп3) | кг |  |  |  | 750
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг |  |  |  | 2100
Прицеп3) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 2000
Масса автопоезда3) при подъеме под уклоном до 12 % | кг |  |  |  | 4480

Сноски Ссылка