Установка/извлечение платы памяти

Audi MMI Знакомство с системой Дисководы Дисковод считывания плат памяти

  Илл.1 Установка платы памяти

Нажать кнопку OPEN. Крышка устройства считывания карт открывается.
Установить плату памяти в слот устройства считывания карт; сторона с печатными знаками должна при этом находиться вверху (контактные поверхности внизу) -1- Илл.1. Скошенный угол платы памяти должен при этом находиться справа вверху.
Затем нажать и ввести плату памяти в дисковод до момента ее фиксации.
Для извлечения платы памяти коротко нажать на плату. Происходит высвобождение платы из направляющей.