Устройство «Kick-down»

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»
Устройство «Kick-down» позволяет выполнить максимальное ускорение.
При резком нажатии педали акселератора c переходом точки сопротивления автоматика переключается, в зависимости от скорости и частоты вращения двигателя, на пониженную передачу. Переключение на следующую повышенную передачу происходит сразу после достижения максимальной частоты вращения двигателя, соответствующей данной передаче.
ВНИМАНИЕ!
Учитывать, что при срабатывании устройства «Kick-down» во время движения по скользким покрытиям возможна пробуксовка ведущих колес – опасность заноса!