Замена элемента питания радиоключа

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Система замков с центральным управлением

  Илл.1 Радиоключ: снятие держателя батарейки

Извлечь аварийный ключ Ссылка.
Нажать кнопку деблокировки -A- на держателе батарейки Илл.1, одновременно потянув держатель из радиоключа по направлению стрелки.
Установить новый аккумулятор так, чтобы маркировка «+» находилась внизу.
Осторожно вставить держатель батарейки в радиоключ.
Вставить аварийный ключ.
Экологическое примечание
Утилизировать питающие элементы без нанесения вреда окружающей среде, и ни в коем случае не смешивать их с бытовыми отходами.
Примечание
Питающий элемент для замены должен соответствовать спецификации оригинального элемента питания.