Описание

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi adaptive cruise control»

  Илл.1 Зоны обнаружения

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Возможности «adaptive cruise control»
Работу системы «adaptive cruise control» обеспечивают видеокамера, радиолокационные и ультразвуковые сенсоры. Таким образом система распознает транспортные средства, движущиеся впереди на расстоянии 200 м.
При отсутствии движущегося впереди транспортного средства она работает в качестве системы регулировки скорости. При этом постоянно поддерживается запрограммированная скорость. При приближении к движущемуся впереди транспортному средству система «adaptive cruise control» автоматически снижает скорость до скорости данного автомобиля и сохраняет заданную дистанцию до него. Как только «adaptive cruise control» больше не распознает движущееся впереди транспортное средство, она ускоряет автомобиль до заданной скорости.
При движении с частыми остановами система «adaptive cruise control» может выполнить торможение до полного останова автомобиля и затем, при определенных условиях, выполнить также его трогание с места Ссылка.
Функции, которыми можно управлять
При включении системы «adaptive cruise control» можно задать актуальную скорость в качестве «скорости регулировки» Ссылка.
Во время движения можно в любой момент прервать регулировку Ссылка, а также изменить скорость Ссылка.
Кроме того, в системе «adaptive cruise control» можно настроить дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и программу движения Ссылка.