Важные инструкции по системе боковых подушек безопасности

Audi A6 Безопасность Система подушек безопасности Боковые подушки безопасности
Правильное обращение с системой подушек безопасности значительно снижает опасность травмирования!
ВНИМАНИЕ!

- Если водитель или пассажир не пристегнулись ремнями безопасности, наклоняются во время движения вперед или занимают неправильное положение на сиденье, то в случае аварии при срабатывании системы боковых подушек безопасности они подвергаются повышенной опасности травмирования. Это особенно касается детей, которые во время движения не находятся на соответствующем детском сиденье Ссылка.
- При неправильном положении на сиденье ребенок подвергается повышенной опасности травмирования в случае аварии. Это особенно касается детей, перевозимых на сиденье переднего пассажира, в случае раскрытия системы подушек безопасности. Это может повлечь за собой тяжелые или даже смертельные травмы Ссылка.
- В целях срабатывания боковых подушек не допускается крепление на дверях посторонних предметов, таких как, например, подстаканники.
- Система управления подушками безопасности работает с помощью сенсоров, расположенных в передних дверях. Чтобы не нарушить функционирование боковых подушек безопасности, запрещается вносить любые изменения в двери и их облицовку (например, встраивать дополнительные динамики). Повреждения передних дверей могут привести к нарушению функционирования системы подушек безопасности. Любые работы на передних дверях разрешается проводить исключительно сотрудникам специализированного предприятия.
- На крючки для одежды можно вешать только легкую одежду. В карманах одежды не должны находиться тяжелые и остроугольные предметы.
- Не допускается слишком сильное воздействие, например, сильные толчки, удары и т. д. на боковые поверхности спинок сидений, т. к. существует риск повреждения системы. В данном случае боковые подушки безопасности не раскроются!
- Ни в коем случае не разрешается использование чехлов или обивки, не имеющих допуска к эксплуатации на сиденьях Audi с боковой подушкой безопасности. Подушка раскрывается из спинки сиденья, поэтому при использовании неразрешенных чехлов или обивки сидений значительно нарушается защитная функция боковой подушки безопасности.
- Повреждения оригинальной обивки или швов в месте нахождения модуля боковых подушек безопасности безотлагательно устранить на специализированном предприятии.
- Все работы в системе боковых подушек безопасности, а также демонтаж и установку компонентов системы вследствие проведения иных ремонтных работ (например, снятие сидений) должны выполняться только специализированным предприятием. В противном случае возможны функциональные нарушения системы подушек безопасности.