Ремни безопасности

Audi A6 Эксплуатация Уход за автомобилем и чистка автомобиля Уход за салоном автомобиля
Следить за тем, чтобы ремни безопасности были чистыми.
Загрязненные ремни безопасности очищать слабым мыльным раствором.
Регулярно проверять состояние ремней безопасности.
При сильном загрязнении ленты ремня может нарушиться работа механизма автоматического втягивания ленты ремня. Перед сматыванием ленты ремня механизмом втягивания ей надо дать полностью просохнуть.
Осторожно!

- Для чистки ремней безопасности не требуется их демонтировать.
- Не подвергать ремни безопасности химчистке, так как химические чистящие вещества могут повредить ткань. Не допускать также попадания на ленты ремней едких жидкостей.
- В случае повреждения ткани, соединений, механизмов втягивания ленты или замков заменить ремни безопасности на специализированном предприятии.