Указания на дисплее приборной панели

Audi A6 Управление «Audi side assist» Указания

  Илл.1 Задний бампер: положение радиолокационных сенсоров (снаружи не видны)

Относится к автомобилям: с «side assist»
В случае самостоятельного отключения системы «side assist» в кнопке гаснет контрольная лампочка и на дисплее приборной панели появляется сообщение:
Audi side assist not available: sensors blocked (система «Audi side assist» не доступна: сенсоры заблокированы)
Сенсоры находятся справа и слева в заднем бампере (снаружи не видны) Илл.1. Чтобы не препятствовать работе «side assist», в зоне сенсоров на заднем бампере нельзя устанавливать посторонние предметы (например, наклейки, кронштейн для велосипедов). Если система распознает помехи для работы «side assist», на дисплее приборной панели появляется данное указание. В этом случае необходимо проверить, не находятся ли посторонние предметы в зоне сенсоров, и при необходимости удалить их.
Audi side assist: в настоящее время нет доступа
Если присутствует временная неисправности (например, при низком уровне зарядки аккумулятора автомобиля), систему «side assist» временно невозможно включить.
Audi side assist: system fault («Audi side assist»: неисправность системы)
Система нуждается в проверке на предприятии Audi/специализированном предприятии.
Audi side assist not available when towing (система «Audi side assist» не доступна при движении с прицепом)
Как только в автомобиле с фаркопом заводской комплектации устанавливается электрическое соединение с розеткой прицепа, система «side assist» автоматически отключается и на дисплее приборной панели появляется данное статусное сообщение. Если фаркоп установлен отдельно, автоматическое отключение не гарантируется.