Обзор

Audi A6 Управление Информационная система для водителя

  Илл.1 Информационная система для водителя на приборной панели

  Илл.2 Дисплей: пример информационной строки

Информационная система для водителя содержит информацию -B-, которая отображается в закладках -A- Илл.1. В зависимости от комплектации автомобиля возможны следующие варианты:

-A- | -B-
--- | ---
1. закладка | Функции автомобиля:
Бортовой компьютер Ссылка
Цифровой спидометр
Программа эффективности* Ссылка
Система регулировки скорости* Ссылка
Системы «Audi adaptive cruise control*» и «Audi braking guard*» Ссылка
«Audi active lane assist*» Ссылка
Индикация ограничения скорости Ссылка
Сокращенная индикация
2. закладка | Контрольные лампочки и указания для водителя
Предупреждение об открытой двери, крышке моторного отсека или двери багажного отделения
Индикация периодичности сервисного обслуживания Ссылка
Сигнализация превышения скорости Ссылка
3. закладка | вспомогательного устройства ночного видения* Ссылка
4. закладка | Аудио/видео
5. закладка | Телефон*
6. закладка | Навигация*

Вторая и третья закладки видны только в случае, если отображается как минимум одна контрольная лампочка/указание для водителя или включена соответствующая система.
В нижней части дисплея находится статусная строка -С- Илл.1. На ней постоянно отображается наружная температура, время, положение рычага переключения передач, счетчика суточного и общего пробега.
При выборе некоторых функций автомобиля в строке -1- Илл.2 можно отобразить информацию о движении из кратковременного ЗУ Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не брать за основу индикацию наружной температуры при определении вероятности гололеда на дороге. Помнить, что гололед возможен даже при наружной температуре +5 °C! Опасность аварии из-за гололеда!
Примечание

- Единицы измерения, например, температуры или скорости можно изменить в MMI.
- В случае, когда автомобиль стоит или движется с очень малой скоростью, показываемая наружная температура может быть выше фактической вследствие излучаемого двигателем тепла.
- При температуре ниже + 5 °C слева от индикации температуры появляется символ в виде снежинки ВНИМАНИЕ!.
- Принцип управления функциями аудио/видео и функциями системы навигации* см. в отдельном руководстве по эксплуатации MMI.