Замена фары дневного света/лампы накаливания дальнего света (галоген)

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Фара: снятие резиновой накладки

  Илл.2 Фара: демонтаж ламп накаливания фар дневного света/дальнего света

Относится к автомобилям: с галогенной фарой
Снять резиновую насадку Илл.1.
Вывинтить лампу накаливания из крепления -(показано стрелкой)- Илл.2 и вынуть ее из рефлектора.
Вынуть боковой штекер из лампы накаливания.
Вставить новую лампу накаливания в штекер.
Вставить лампу накаливания в рефлектор и повернуть ее до упора вправо.
Надеть резиновую накладку на корпус фары.
Проверить правильность функционирования новой лампы накаливания.