Шины с однонаправленным рисунком протектора

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса
Шины с однонаправленным рисунком протектора должны монтироваться с учетом направления вращения.
Направление вращения колеса определяется маркировкой в виде стрелок, нанесенных на боковине шины. Обязательно соблюдать указанное направление вращения. Только в данном случае удастся реализовать оптимальные качества данных шин, такие как отсутствие склонности к аквапланированию, бесшумность и износостойкость.
В случае необходимости установки колеса встречно направлению движения, определяемому рисунком протектора, требуется осторожность во время движения, так как шина в данной ситуации не может в полной мере реализовать присущие ей оптимальные качества. Особенно рекомендуем помнить об этом в сырую погоду.
Для полного использования преимуществ шины с однонаправленным рисунком протектора как можно скорее заменить поврежденную шину для восстановления правильного направления вращения всех шин.