Конфигурация сетевого соединения (WLAN)

Audi MMI Коммуникация Онлайн-услуги
MMI можно использовать в качестве точки доступа WLAN для доступа в Интернет через устройства, поддерживающие WLAN.
Условие: включен режим пользования телефоном Ссылка.
Нажать клавишу управления Настройки.
Вращением кнопки управления выбрать Соединения и нажать кнопку управления.
Вращением кнопки управления выбрать Сетевое соединение (WLAN) и нажать кнопку управления. На дисплее MMI появляется меню Сетевое соединение.
В меню Сетевое соединение доступны следующие настройки:
WLAN актив.

- Вкл. – точка доступа WLAN в MMI активна и может использоваться для подключения к Интернету.
- Выкл. – точка доступа WLAN в MMI выключена. Подключение к Интернету невозможно.

Настройки WLAN
WLAN-соединение между автомобилем и WLAN-устройством (ноутбук, мобильный телефон) закодировано. Для установки соединения на WLAN-устройстве необходимо произвести указанные ниже настройки. При необходимости их можно изменить.

- Статья доступа (SSID) – имя WLAN-сети.
- Способ кодирования – WEP, WPA или WPA2
- Пароль – в зависимости от способа кодирования в MMI генерируется пароль, которым шифруется WLAN-соединение. Пароль поддается изменению; Следует выбирать достаточно надежный пароль.
- Видно для других – WLAN-сеть можно сделать видимой или невидимой для других, выбрав соответственно вкл. или выкл..
- Аутентификация – отображение используемого метода шифрования. Данную настройку нельзя изменить.

Измененные настройки сохраняются только при выходе из меню Настройки WLAN посредством кнопки BACK.
ВНИМАНИЕ!
Водителю следует использовать точку доступа WLAN только при остановленном автомобиле – опасность аварии! Всегда необходимо следовать указаниям, приведенным в Ссылка.
Примечание

- В зависимости от Режим телефона WLAN-соединение может быть ограничено. Если планируется использовать преимущественно обмен данным, то в Режим телефона следует выбрать настройку Передача данных оптимизирована Ссылка.
- В случае возникновения проблем с установкой WLAN-соединения можно попробовать удалить все существующие WLAN-соединения на мобильном устройстве и перезапустить его.
- При определенных обстоятельствах для использования точки доступа WLAN необходим отдельный специальный тарифный план. Более подробную информацию можно получить у оператора мобильной связи.