Введение

Audi A6 Управление Движение Система сигнализации превышения скорости
Система сигнализации превышения ограниченной скорости предусмотрена для контроля превышения определенной максимальной скорости.
Система сигнализации превышения скорости предупреждает водителя о превышении предварительно заданной максимальной скорости. Как только фактическая скорость превысит заданное значение примерно на 3 км/ч, раздается предупредительный сигнал. Одновременно на дисплее приборной панели появляется контрольная лампочка . Контрольная лампочка гаснет при снижении скорости ниже заданного максимального значения.
Программирование ограничения скорости рекомендуется, если необходимо напоминание водителю о превышении определенной максимальной скорости. Например: соблюдение общего ограничения скорости в определенной стране или соблюдение предписанной максимальной скорости при движении на автомобиле с зимними шинами.
Примечание

- Несмотря на наличие системы сигнализации превышения скорости контролировать максимальную скорость, допустимую нормативными предписаниями, по спидометру.
- В некоторых экспортных исполнениях система сигнализации превышения скорости срабатывает при скорости от 120 км/ч и выше. Данное ограничение скорости установлено на заводе-изготовителе.