Поиск свободного места для парковки

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи управления рулевым колесом при парковке

  Илл.1 Центральная консоль: кнопка системы помощи управления рулевым колесом

  Илл.2 Дисплей: поиск свободного места для парковки -A- Параллельная парковка, -B- Перпендикулярная парковка

  Илл.3 Дисплей: обнаружено свободное для парковки место, проехать вперед по указанию

Относится к автомобилям: с системой помощи управления рулевым колесом при парковке
Система помощи управления рулевым колесом при парковке показывает только те свободные стояночные места, которые соответствуют длине и ширине автомобиля.
Описание параллельной парковки. Выполнять перпендикулярную парковку аналогичным образом. При активированной системе помощи управления рулевым колесом при парковке загорается контрольная лампочка в кнопке и дисплей переключается Илл.2.
Параллельная парковка: для активации системы помощи управления рулевым колесом при парковке нажать кнопку Илл.1 один раз.. Или
Перпендикулярная парковка: для активации системы помощи управления рулевым колесом при парковке нажать кнопку дважды..
Включить указатель поворота для той стороны дороги, где необходимо припарковаться.
Двигаться со скоростью максимум 40 км/ч (параллельная парковка)/20 км/ч (перпендикулярная парковка). Расстояние до парковочного ряда должно составлять от 0,5 м до максимально 1,5 м.
При индикации свободного места для парковки Илл.3 установить автомобиль в правильное положение, контролируя при этом путь движения.
При превышении скорости прибл. 50 км/ч система помощи управления рулевым колесом при парковке выключается. Контрольная лампочка в кнопке гаснет.
Примечание

- Систему можно активировать и впоследствии, двигаясь мимо подходящего свободного места для парковки не слишком быстро, нажав кнопку и включив указатель поворота.
- На дисплее изображается проезжая сторона дороги, соответствующая включенному указателю поворота.