Ширина полосы движения

Audi A6 Управление «Audi side assist» Система помощи при смене полосы движения

  Илл.1 Полосы движения нормальной ширины находятся в диапазоне обнаружения

  Илл.2 При слишком узких полосах движения «side assist» может распознать автомобили на полосе движения, находящейся через одну

Относится к автомобилям: с «side assist»
Диапазон обнаружения системы «side assist» таков, что он покрывает обе соседние полосы движения (слева и справа) независимо от того, движется данный автомобиль посередине или по краю своей полосы.
Если автомобиль движется по дороге с узкими полосами движения, данный диапазон может захватывать также дальнейшие полосы, особенно если автомобиль находится ближе к краю своей полосы Илл.2. В таких ситуациях система «side assist» может распознать автомобили, которые движутся по полосе, расположенной через одну, и поменять местами информационный и предупредительный этапы.
При движении по дороге со слишком широкими полосами движения могут не распознаваться автомобили на соседних полосах движения, так как они будут выходить за диапазон обнаружения.