Общие указания

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом

  Илл.1 Диапазон обнаружения -1- и незахватываемый диапазон -2- камеры для парковки задним ходом

  Илл.2 Дверь багажника: местонахождение камеры для парковки задним ходом

Относится к автомобилям: с системой помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом
На дисплее MMI отображается диапазон обнаружения камеры для парковки задним ходом Илл.1 -1-. Предметы, расположенные в не охватываемом диапазоне -2-, не отображаются на дисплее MMI.
Для ознакомления с системой, линиями ориентации и их предназначением мы рекомендуем поупражняться в парковке с помощью камеры для парковки задним ходом в месте или на стоянке с неинтенсивным движением. При этом должны быть хорошие погодные условия и освещение.
Предметы или автомобили на дисплее MMI кажутся ближе или дальше в следующих случаях:

- при движении задним ходом с горизонтальной поверхности на подъем или под уклон;
- при подъезде задним ходом к выступающим предметам;
- если слишком сильно загружен багажник автомобиля.

Точность линий ориентации и синих зон уменьшается в следующих случаях:

- повреждена адаптивная пневматическая подвеска/адаптивная пневматическая спортивная подвеска («adaptive air suspension/sport*»), автомобиль поднят, или установлен режим движения «dynamic» Ссылка;
- отсутствие качественного изображения камеры для парковки задним ходом, например, при плохих условиях видимости или загрязненном объективе;
- в результате воздействия солнечного света изображение не видно на экране.

Уход за объективом камеры для парковки задним ходом
Камера для парковки задним ходом расположена над задним кронштейном для номерного знака. Следить за отсутствием на объективе системы помощи при парковке Илл.2 отложений, загрязнений и иных помех, поскольку они могут нарушить работоспособность системы помощи при парковке. Указания по очистке Ссылка;
ВНИМАНИЕ!

- Система помощи при парковке не освобождает водителя от необходимости быть внимательным. Ответственность при парковке и других аналогичных маневрах несет водитель.
- Постоянно держать зону вокруг автомобиля в поле зрения, также с помощью зеркал заднего вида.
- Не отвлекаться от дорожно-транспортной обстановки на изображение камеры дисплея MMI.
- В случае изменения положения и угла установки камеры, например, после заднего столкновения, по причинам безопасности не пользоваться больше системой. Проверить систему на специализированном предприятии.

Осторожно!
Уже распознанные системой низкие препятствия могут по мере приближения к ним исчезать из диапазона действия системы, и поэтому система больше не будет предупреждать о приближении к ним. Также при определенных обстоятельствах система не распознает такие предметы, как заградительные цепи, дышло прицепа, тонкие лакированные вертикальные штанги или ограждения – опасность повреждений!