Введение

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®
Данный автомобиль укомплектован бесступенчатой коробкой передач с электронным управлением («multitronic®»). В ней, в отличие от традиционной автоматической коробки передач, передаточное число изменяется не ступенчато, в виде процессов переключения передач, а непрерывно. То есть такая коробка передач способствует оптимизации привода и снижает расход топлива автомобиля.
Выбор соответствующего передаточного отношения в коробке передач (переключение на повышенные или пониженные передачи) происходит полностью автоматически в зависимости от выбранной программы движения Ссылка.
Коробка передач дает водителю, при желании, возможность ручного переключения передач (режим «tiptronic») Ссылка.
Учитывать, что в коробке передач «multitronic», в отличие от традиционной коробки передач, передача усилия осуществляется не через преобразователь крутящего момента, а посредством многодискового сцепления. Поэтому автомобиль меньше «ползет», когда двигатель работает на холостых оборотах при временной установке рычага переключения передач в положение «D/S» или «R».