Меню и символы

Audi MMI Знакомство с системой Основные операции управления

  Илл.1 Настройки телефона

  Илл.2 Настройки носителей данных

  Илл.3 Выбор номера телефона из списка

После нажатия функциональной клавиши Ссылка на дисплее MMI появляется соответствующее меню.
(A)
(B) Символ/обозначение
(C) Назначение

(A) | (B) | (C)
--- | --- | ---
-1- | заглавная строка | Отображение выбранного режима (например, радио)
-2- | выбранный текст | Выбранный пункт меню обрамляется рамкой
-3- | Стрелки, указывающие вверх/вниз | указывают на продолжение пунктов меню (прокрутка вперед/назад)
-4- | Символ TMC/TMCpro | Прием сообщений о дорожной ситуации TMC/TMCpro Ссылка
-5- | Состояние телефона* | Импортирование/обновление контактов в адресной книге либо списков вызовов
-6- | Символ конверта* | Указывает на наличие непрочтенного текстового сообщения (SMS) Ссылка. Перечеркнутый конверт: память SMS заполнена Ссылка.
-7- | символ «Bluetooth» | Активное соединение «Bluetooth»
-8- | полосы индикации силы сигнала* | Мощность сигнала мобильной сети или PIN: ввести PIN-код (SIM) Ссылка. PUK: ввести PUK-код Ссылка. SIM: установить SIM-карту Ссылка или Ссылка.
-9- | стрелка | указывает на дальнейшие возможности выбора или возможные настройки
-10- | поле выбора | возможности выбора выбранного пункта меню
-11- | Путь/подзаголовок | Отображение пути выбранной функции/информирование о выбранной функции.
-12- | Символ «Mute» | Индикация отключения звука активного аудио-/видеоисточника
-13- | Символ ТР | прием сообщений о дорожной ситуации Ссылка
-14- | Состояние процесса копирования | Идет копирование аудио-/видеофайлов на Jukebox (внутренний жесткий диск) Ссылка
-15- | Символ телефона* | Пропущенные вызовы Илл.3
-16- | 2G/3G* | Покрытие сети Ссылка 2G: сеть GSM 3G: сеть UMTS