Блокировка рычага переключения передач

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»

  Илл.1 Блокировка рычага переключения передач

Относится к автомобилям: с коробкой передач «S tronic»
Блокировка рычага переключения передач предотвращает неосмотрительное включение передачи и, тем самым, самопроизвольное движение автомобиля.
Отмена блокировки рычага переключения передач осуществляется следующим образом.
Включить зажигание.
Нажать педаль тормоза и одновременно удерживать нажатой кнопку блокировки.
Автоматическая блокировка рычага переключения передач
При включенном зажигании рычаг переключения передач блокируется в положении «Р» и «N». Для снятия блокировки необходимо нажать педаль тормоза, при включенном положении «P» необходимо дополнительно нажать кнопку блокировки. В качестве напоминания водителю при нахождении рычага переключения передач в положениях «Р» и «N» на дисплее появляется следующая индикация:
When stationary apply footbrake while selecting gear (при выборе передачи при неподвижном автомобиле нажать педаль тормоза)
Рычаг переключения передач блокируется только на неподвижном автомобиле, а также при скорости до 5 км/ч. При скорости примерно от 5 км/ч и выше происходит автоматическая отмена блокировки рычага управления, находящегося в положении «N».
При быстром (без пауз) переводе рычага переключения передач через положение «N» (например, из положения «R» в положение «D/S») рычаг переключения передач не блокируется. Это дает, например, возможность раскачивания застрявшего автомобиля. Если рычаг переключения передач при отпущенной педали тормоза находится более 1 секунды в положении «N», то он блокируется.
Кнопка блокировки
Кнопка блокировки рычага переключения передач препятствует самопроизвольному переводу рычага в некоторые положения. Рычаг переключения передач деблокируется нажатием данной кнопки. На изображении цветом выделены положения, в которых необходимо нажимать кнопку блокировки Илл.1.