Индикаторы износа

Audi A6 Эксплуатация Колеса и шины Колеса

  Илл.1 Протектор шины: индикаторы износа

Индикаторы износа показывают степень износа шины.
В основании рисунка протектора оригинальных шин поперечно направлению вращения расположены «индикаторы износа» высотой 1,6 мм Илл.1. Такие индикаторы, в зависимости от типа, размещены в 6-8 местах, равномерно распределенных по окружности беговой дорожки. Метки на боковине шины (например, буквы «TWI» или треугольные символы) указывают местонахождение индикаторов износа.
Сравнение остаточной высоты рисунка протектора величиной 1,6 мм с высотой индикатора износа означает изношенность шины до установленного правилами предела (в разных странах экспорта могут действовать и другие ограничения).
ВНИМАНИЕ!
Шины необходимо заменять новыми не позднее, чем когда протектор сотрется до индикаторов износа – опасность аварии!

- Особенно в дорожных ситуациях с мокрым и скользким покрытием требуется как можно большая высота рисунка протектора и примерно одинаковая высота рисунка протектора шин переднего и заднего мостов.
- Сниженная безопасность движения вследствие слишком малой высоты рисунка протектора негативно сказывается особенно на управлении автомобилем при опасности аквапланирования автомобиля во время прохождения глубоких луж, при движении на поворотах, а также на тормозных свойствах.
- Неадекватная скорость может привести к потере контроля над автомобилем.