КОДИРОВКА РАДИО

Блок 56 – Радио. Программное обеспечение для кодирования почти такие же как для серии Симфония. Код - 5 цифр. Вам понадобится устанавливать каждую цифру согласно вашему автомобилю. Вы используете функцию "Recode - 07" VagCom, чтобы изменять код.

Ниже кодировать:
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 Радио Symphony/Concert используют провода Clock/Enable/Data, чтобы посылать радио информацию в вашу группу инструмента. Nav Плюс использует CANbus (Управляющая Сеть Области) в вашем автомобиле, чтобы связываться с группой инструмента. Вы должны выучить группе инструмента какие "узлы", чтобы искать для того, чтобы это, чтобы работать.

_Z Ниже кодировать:
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Вы добавляете величины вместе, чтобы находить код. Большинство автомобилей нужно Радио и Навигация, так что правильное число - 5 (1 + 4). Если у вас есть телефон Audi в вашем автомобиле, тогда правильное число должно быть 7

(1+2+4).

_Z Как только Вы вычислите какой код, Вам нужно, вступите в "Приспособление - 10". Канальное число Выбора 62. Введите ваш код и сохраняйте это.
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Ваш автомобиль должен теперь кодироваться правильно. Когда Вы включаете вашеустройство, показ должен показывать СД и ваша радиостанция должна быть на дисплее.
